문서번호	한국지진 2019-097	직 인 생 략
시행일자	2019. 07. 04
수 신	전회원, 관련기관의 장
제 목	2019년도 한국지진공학회 Workshop 및 학술발표회 개최 안내

1. 귀하의 건승하심을 기원합니다.

2. 2019년도 한국지진공학회 Workshop 및 학술발표회를 아래와 같이 개최할 예정입니다. 금 번 행사에서는 다양한 주제에 대해 회원님들의 자발적인 전문세션 신청도 받습니다.

3. 2019년도 Workshop 및 학술발표회에서 학술논문을 발표하실 분은 별첨의 논문발표계획서를 기한 내에 사무국으로 보내 주시기 바랍니다. 논문 발표계획서는 e-mail (eesk@eesk.or.kr)을 이용하여 학회로 보내시면 접수가 가능합니다.

4. 원고는 Extended Abstract 형식의 2면을 준수하여 작성하시고 e-mail로 제출하시되 마감일을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

5. Workshop 및 학술발표회 프로그램은 추후 발송할 예정입니다.

-  아	래  -

2019년도 한국지진공학회 Workshop 및 학술발표회	일 시	2019년 9월 19일(목)~20일(금)
	장 소	제주대학교 아라컨벤션
전문세션 신청 마감일	2019년 7월 26일(금)
논문발표계획서 제출 마감일	2019년 8월 2일(금)
Extended Abstract 제출 마감일	2019년 8월 30일(금)

첨부 1. Workshop 및 가을학술발표회 논문발표계획서 1부.

2. 논문작성요령 1부. 끝.

사단법인 한 국 지 진 공 학 회

회  장    김   진   구

2019년 한국지진공학회

Workshop 및 학술발표회 논문발표계획서

논문제목
책임저자	성 명
	근무처
	직 위
	전 화			e-mail
공동저자	성 명		성 명				성 명
	근무처		근무처				근무처
	직 위		직 위				직 위
	전 화		전 화				전 화
발표자 성명

위와 같이 2018년 한국지진공학회 Workshop 및 학술발표회에서 논문을 발표하고자 신청합니다.

2019년           월           일

책임저자:

※ 참고사항

• 한국지진공학회의 학술발표회에서는 참가자의 질의에 충분한 답변을 할 수 있는 책임저자께서 직접 발표하시는 것이 원칙으로 되어있습니다. (학생인 경우 박사과정 이상)

한국지진공학회 학술발표회 논문작성 견본

Template of Manuscript for EESK Conference Proceedings

백두산*            한라산**            지리산***

*	정회원․한국대학교 건설환경공학부, 교수 (E-mail: aaaa@hankooku.ac.kr)

**	정회원․한국대학교 건축공학과, 부교수 (E-mail: bbb2122b@hankooku.ac.kr)

***	한국대학교 건축공학과, 박사과정 (E-mail: ccc1122@hankooku.ac.kr)

Baik, Doo-San       Han, La San       Jee, Risan

-------------------------------------------------------------------------------

1979년 미국 스리마일 섬 원전 사고, 1986년 소련 체르노빌 참사, 2011년 일본 후쿠시마 제1원전 사고 등에서 목격하였듯이 원전의 사고는 대형 인명 피해와 재산 피해, 반영구적인 방사선 오염이라는 참혹한 결과를 불러일으킨다. 그러므로 원전은 다른 구조물보다 더욱 높은 안전성이 요구되고, 이는 지진에 대해서도 예외가 아니다. 특히 원전 격납건물은 비상사태에서도 밀봉 상태를 유지해야  하므로 외벽의 두께가 증가하게 되고 이는 결국 구조물의 강성을 증가시키게 된다. 즉, 원전 격납건물은 높은 강성을 가지게 되어 구조물의 고유주기가 작아지게 된다. 낮은 고유주기의 구조물이 유연한 지반 위에 건설될 경우 지반-구조물 상호작용으로 인해 구조물의 응답이 크게 증폭되므로, 원전 격납건물의 구조적 안전성을 평가할 때에는 지반-구조물 상호작용을 반드시 고려한 동해석을 수행하여야 한다. 특히, 최근 미국 원자력규제위원회(U.S. Nuclear Regulatory Commission)는 지반의 전단파 속도가 2,440m/sec보다 작은 경우에는 지반-구조물 상호작용을 반드시 고려하도록 그 기준을 더욱 강화하기도 하였다[1].

Fig. 1. Bedrock, soil and structure

이 연구에서는 지반의 고유진동수에 따른 면진 원전 격납건물의 지진응답 특성을 조사한다. 이를 위해 지반-구조물 상호작용을 엄밀히 고려하여 면진 원전 격납건물의 지진응답 해석을 수행한다. 우선, 일반적인 지반-구조물 상호작용 해석기법에 대해 설명한 후, 이 연구에서 사용한 구조물과 지반의 수치 모형과 구체적인 해석방법을 설명한다. 설명된 해석기법을 사용하여 실제 원전 격납건물의 지진응답 해석을 수행하여, 지반의 고유진동수에 따라 면진 원전 격납건물의 동적 거동이 어떻게 변화하는지 규명하고자 한다.

Fig. 1은 일반적인 지반-구조물 상호작용계를 보여주고 있다. 지반은 근역과 무한 영역까지 확장되는 원역의 두 부분으로 분리된다[2]. 또한, 지반-면진 구조물 상호작용계에서의 원전 격납건물 콘크리트의 탄성계수는 33.049GPa, 포아송비는 0.2778, 이력감쇠의 등가점성감쇠비는 2%이다. 구조물의 회전관성 효과는 무시하였는데, 구조물의 절점질량과 부재 정보는 Table 1과 같다. 반면, 상대적으로 큰 중량을 갖는 격납건물 바닥판의 회전관성은 무시할 수 없으므로 이 효과는 포함한다.

Table 1. Lumped masses and elements of the seismically isolated containment building in NPP
node	mass(ton)	element	area(m2)	Shear area (m2)	Moment of inertia(m4)
1	372.0	2 to 1	17.7	6.5	34.5
2	553.4	3 to 2	72.5	33.4	1726.2
3	3873.7	4 to 3	161.7	55.7	7767.9
4	1705.5	5 to 4	182.1	67.8	11220.3
5	2853.1	6 to 5	205.3	135.6	10357.2
6	1138.5	7 to 6	237.8	144.9	10357.2
7	1260.1	Base to 7	185.8	122.6	9494.1

지반-면진 구조물 상호작용계 지진응답에서 지반운동 규모에 따른 효과를 지반의 전단파속도가 200m/sec일 때의 조건으로 통제 기반암운동 규모에 따른 지속시간을 변화시켜 가며 구조물 지진응답의 변화를 조사하였다. 원전 격납건물과 내부구조물의 바닥판 대비 최상단부 상대변위 이력을 분석하였으며, Fig. 2는 10개 생성 지진입력에 의한 상대변위의 최대값을 보여주고 있다. 비면진 원전 격납건물과 면진 원진 격납건물 최상단의 최대상대변위 평균값을 서로 비교하였다. 비면진 구조물의 경우 최대상대변위는 약 0.0118∼0.0122m로 지진규모에 따른 지속시간의 영향이 그리 크지 않지만, 면진 구조물의 경우 지반과 면진 구조물의 상호작용에 의해 공진운동이 발생하여 지반운동의 진동수성분에 따라 응답의 분산이 더욱 커져, 이 값들이 약 0.0138∼0.0168m로 증가함을 확인할 수 있다.

(a) Non-isolated structure	(b) Isolated structure
Fig. 2. Maximum relative displacement at top of the containment building(soil shear-wave velocity 200m/sec)

감사의 글

이 연구는 ○○○ ○○○○○ ○○○○ 지원에 의해 수행되었습니다. 이에 감사드립니다.

참고 문헌

1. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants: LWR Edition(NUREG-0800), Section 3.7.2, Revision 3. 2007.

2. Givoli D. High-order local non-reflecting boundary conditions: a review. Wave Motion. 2004;39:319-326.