내진설계기준 공통적용사항 제정 공청회 개최계획

□ 회의개요

❍ 일시/장소 : ‘17.1.18(수) 14:00∼16:30, 한국과학기술회관 대회의실(서울 역삼동)

❍ 회의 참석자

- (좌장) 홍성걸 교수(서울대)

- (발제자) 김재관 교수(서울대), 김동수 교수(KIST), 김익현 교수(울산대)

- (토론패널) 이철호 교수(지진공학회), 정광량 회장(건축구조기술사회), 김태진 대표(창민우구조컨설턴트), 하익수 교수(경남대), 김민규 박사(한국원자력연구원), 최재순 교수(서경대), 박광순 부장(한국시설안전공단)

※ (방청객) 한국지진공학회, 한국건축구조기술사회, 지진방재종합개선기획단 전문가, 국립재난안전연구원, 한국건설기술연구원, (도로, 철도, 항만, 수자원, 공항, LH)공사, 지반공학회, 대한토목학회, 대한건축학회, 한국방재협회, 지질자원연구원, 한국수력원자력, 한국원자력연구원, 한국원자력안전기술원, 11개 중앙부처 및 17개 지자체 공무원 등

□ 주요내용

❍ 내진설계기준 공통적용사항 제정 취지설명

❍ 내진설계기준 공통적용사항 발제*

* 국가내진성능목표, 지반분류, 설계지반운동의 특성표현, 시설물의 내진등급별 내진성능수준 등

❍ 발표자료에 대한 전문가 토론, 질의응답 등

□ 시간계획

시간 계획		주 요 내 용	비 고
14:00~14:05	5‘	ㅇ 인사말씀	재난예방정책관
14:05~14:10	5‘	ㅇ 내진설계기준 공통적용사항 제정취지 설명	지진방재과장
14:10~14:40	30‘	ㅇ 내진설계기준 공통적용사항 발제 * 설계응답스펙트럼 (김재관 교수), 지반분류 (김동수 교수), 국가내진성능목표 및 내진성능수준 (김익현 교수)	발제자 (10분)
14:40~16:25	105‘	ㅇ 전문가 토론 및 질의응답	패널, 방청객 (전문가 7분이내)
16:25~16:30	5‘	ㅇ 폐회	지진방재과장

□ 찾아오는곳 : 과학기술회관

◎ 주소 : 서울 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 한국과학기술회관 신관 지하 1층

◎ 전철 : 지하철 2호선, 신분당선 강남역 하차 12번 출구 국기원 방향

□ 한국과학기술회관 대회의실(지하1층)

대회의실

(지하1층)

<참고>

내진설계기준 공통적용사항 제정(안) (요약)

□ 제정(안) 주요내용

○ 국가 내진성능의 목표

- 국가가 지진에 대하여 지향하는 목표를 정성적으로 표현

○ 지역에 따른 설계지진의 세기 ⇒ 기 공표(‘13.12.13, 국가지진위험지도)

○ 지반분류 체계

- 기반암의 깊이를 30m→20m, 지반의 명칭변경(S1, S2, S3, S4, S5, S6)

<현 행*>

<제정(안)>

지반종류	지반종류의 호칭	분류기준
		기반암* 깊이, H (m)	토층 평균 전단파속도, Vs,soil (m/s)
S1	암반 지반	1 미만	-
S2	얕고 단단한 지반	1∼20 이하	260 이상
S3	얕고 연약한 지반		260 미만
S4	깊고 단단한 지반	20 초과	180 이상
S5	깊고 연약한 지반		180 미만
S6	부지 고유의 특성평가가 요구되는 지반

*  전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지층

* 현재 사용되고 있는 1997내진설계기준연구(Ⅱ), 국토교통부

○ 설계지반운동의 특성표현(설계응답스펙트럼)

- 고층건물 또는 장대 교량은 지진하중 감소, 저층건물 또는 단경간 교량은 지진하중이 증가되도록 설정

<현 행>		<제정(안)>
		(토사층)	(암반층)

※ 설계응답스펙트럼 1개→2개 분류(암반지반, 토사지반)

○ 내진성능수준 분류체계

- 기능수행, 즉시복구, 장기복구/인명보호, 붕괴방지 등 4가지로 분류 및 정의

○ 설계지진 분류체계(재현주기)

- 설계지진을 6가지(50년, 100년, 200년, 500년, 1000년, 2400년) → 7가지(50년, 100년, 200년, 500년, 1000년, 4800년)로 구분(4800년 추가)

○ 내진등급 분류체계

- 내진 특등급, 내진 I등급, 내진 II등급 3가지의 내진등급으로 분류

○ 시설물의 내진등급별 내진성능수준

<현 행>

<제정(안)>

설계지진 재현주기(년)	내진성능수준
	기능수행	붕괴방지
50년	Ⅱ등급
100년	Ⅰ등급
200년	특등급
500년		Ⅱ등급
1000년		Ⅰ등급
2400년		특등급

설계지진 재현주기(년)	내진성능수준
	기능수행	즉시복구	장기복구/ 인명보호	붕괴방지
50 년	Ⅱ등급
100 년	Ⅰ등급	Ⅱ등급
200 년	특등급	Ⅰ등급	Ⅱ등급
500 년		특등급	Ⅰ등급	Ⅱ등급
1000 년			특등급	Ⅰ등급
2400 년				특등급
4800 년				특등급