2020년도 한국지진공학회 내진기술 연구개발 지원사업(안)

□ 추진배경 및 목적

◦ 국내 내진기술 및 관련 제품개발 활성화를 위한 기술지원

□ 사업개요

◦ (지원대상) 우리 학회의 회원으로 창의적인 아이디어를 보유하고 있는 국내외 대학, 연구기관 소속 연구자 또는 우수한 내진기술 및 제품개발을 추진 중인 기업

※ 연구자의 경우 최근 2년 이내 우리학회 논문 투고 이력이 있어야 하며, 기업지원인 경우 해당 기업은 우리학회의 회원이어야 함

◦ (지원규모) 각 트랙 당 진동대 장비 활용 지원 1건, 총 2건의 시험비용 및 연구개발서비스 지원

트랙	지원대상	지원내용	신청자격
연구자 지원	창의적 아이디어를 갖고 있는 국내 대학(전임, 비전임 교수, 학생 등) 또는 연구기관 소속 연구자	진동대 장비사용료 및 연구개발서비스 지원	대학 및 연구기관 연구자
기업 지원	기업부설 연구소를 설치하고 내진기술 및 제품개발을 추진 중인 중소기업		중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업

※ 진동대 장비사용료는 1일(가진 당일) 사용료 기준이며, 실험체 설치 및 해체, 추가 센서 등을 위해 추가적으로 요구되는 기간에 대해서는 지원자가 부담하여야 함

□ 신청기간 및 방법

◦ 사업기간 : ’20. 7. 1. ~ ’20. 12. 31. (6개월)

※ 실제 시험일은 지원기관 및 시험기관 사정에 따라 변경 될 수 있음

◦ 신청기간 : ’20. 5. 31(월) 18:00까지

◦ 신청방법 : 이메일을 통한 신청, 접수 (한국지진공학회 : eesk@eesk.or.kr)

□ 사업추진체계

◦ 사업 시행주체

- 시행기관 : 한국지진공학회

- 관리기관 : 부산대학교 지진방재연구센터

□ 기술개발 지원 절차

◦ 지원 및 선정 절차

지원사업 공고 (학회사무국)		서류평가 및 추천 (이사회)		지원과제 최종선정 (회장단)
’20.5.01. ~ ’20. 5. 31		‘20.6.1 ~ ’20.6.12		’20. 6. 19

선정 통보 (학회사무국)		시험접수 (지진방재연구센터)		진동대 시험 (지진방재연구센터)
’20.6.22.		‘20.6.22. ~ ’20. 6.30		‘20.7.1. ~ ’20.12.31

◦ 평가항목 (서면평가)

평 가 항 목		배점
가. 연구개발의 필요성	개발기술의 필요성 및 연구개발 지원 필요성	10
나. 연구개발의 목표 및 내용	연구목표 및 연구내용의 적절성	10
다. 추진전략 및 추진체계	추진전략 및 실험계획의 구체성 및 적절성	40
라. 활용 가능성 및 기대효과	활용가능성 및 과학기술적, 사회․경제적 파급효과	30
마. 연구개발비의 적정성	연구개발비 구성의 적정성	10

□ 기타사항

◦ 진동대 장비, 각 종 센서 활용 및 설치, 시설 사용료가 지원되며, 시험에 필요한 시료는 신청자 부담

※ 트랙 당 1일의 진동대 사용(가진 당일 1일)이 가능하며, 추가 일정 및 센서설치, 성적서 발급 등이 필요한 경우 시험기관과 협의 후 진행

◦ 연구개발지원(전문가 자문, 구조해석, 지그제작 등)은 트랙 당 3 백만원 이내 지원

◦ 우리 학회의 기술인증 신청(예정) 기관 중 내진시험을 필요로 하는 기관 우대

◦ 본 사업을 통하여 개발된 제품의 홍보, 논문 등 연구내용 발표 시 지진공학회와 부산대학교 지진방재연구센터 지원내용 명시 필수

◦ 각 트랙 간 중복지원은 가능하나 1개 트랙만 수행 가능

◦ 진동대 장비의 사양 및 규격은 붙임 1 참조

□ 제출서류

◦ 신청공문 (신청기업 → 한국지진공학회)

◦ 실험계획서 (붙임 2)

◦ 사업자등록증, 중소/중견/대기업 증빙서류, 기업부설연구소 인정서 (기업의 경우)

□ 사업신청 및 문의처

◦ 제출처 : 한국지진공학회 이메일 (eesk@eesk.or.kr)

◦ 문의처

문의사항	담당자	연락처 (이메일)
내진기술 지원사업 지원 및 선정	서오순 (실장)	02-555-2782 (eesk@eesk.or.kr)
연구장비 및 시설 정보	김재봉 (지진방재연구센터)	051-510-8185 (kjb@pusan.ac.kr)

[붙임 1] 연구장비 사양 및 규격

□ 진동대 시스템

◦ 장비명 : 다지점 가진 대용량 지진모사 시험기

- (보유기관) 부산대학교 지진방재연구센터

- 3자유도 진동대 2기(Table A, B), 6자유도 진동대 2기(Table C, S)

※ 국가연구시설장비 등록번호 : NFEC-2009-10-073824, NFEC-2017-08-239302

구분	Table A	Table B	Table C	Table S
Table Size (m)	5×5	5×5	4×4	2.5×2.5
Degrees of Freedom	3	3	6	6
Full Payload (tons)	30	60	30	7
Overturning Moment (kN-meters)	2,000	2,000	1,200	400
Maximum Acceleration (g)	1.00	1.25	1.50	7
Maximum Stroke (mm)	±300 for Longitudinal (Table S = ±250) ±250 for Lateral ±150 for Vertical, Table C only
Operating Frequency (Hz)	0.1~60

- Data Aquisition Ch. : 264 Ch

(Acceleration, Displacement, Load, Strain, Voltage 등)

- 상세 규격 및 사양은 첨부 참조

◦ 활용가능분야

- 건축 및 토목 구조물 내진성능 시험

- 건축, 기계 및 전기 비구조요소 내진성능 시험

- 수, 화력 및 원자력, 기기 내진성능 시험

- 기타 철도, 조선, 통신, 국방 등 분야 기계진동 시험

◦ 인증현황

- 국제공인시험기관인정(KOLAS KT512호)

- 원전안전관련설비 성능검증기관(한국원자력안전재단 제20-03호)

[붙임 2] 실험계획서

※ A4, 글자크기 10pt, 5 페이지 이내, 하기 양식은 필요시 추가 및 변경 가능

□ 연구개발의 필요성

◦

-

□ 연구개발 목표 및 내용

◦

-

□ 추진전략 및 추진체계

◦ 추진전략

-

◦ 추진체계

-

◦ 진동대 실험계획

-

※ 실험체 설치, 가진계획, 가속도계 및 변위계 설치 계획

◦ 추진일정

-

※ 2020년 12월 30일이전 시험 종료

□ 활용 가능성 및 기대효과

◦

-

□ 연구비 출원 및 집행계획

◦

-

※ 총 사업비 및 진동대 실험 수행을 위한 예산 확보 방안