제50회 기술강습회

<주제 : 구조동역학 및 구조시스템별 성능기반 내진설계>

▪ 일시 : 2022. 8. 30(화) ~ 31(수)

▪ 장소 : 한국과학기술회관 중회의실2(지하 1층)

▪ 주최 : 사단법인 한국지진공학회

초청의 말씀

최근 국내에서도 건물에 피해를 유발하는 지진이 발생하여 건물의 내진설계에 대한 관심이 더욱 고조되고 있습니다.

건물이 대형화∙복합화됨으로써 지진거동이 더욱 복잡해지고 있어서 지진에 대한 안전성 확보가 더욱 중요한 시점입니다. 또한 이에 못지않게 설계의 경제성 확보도 중요한 이슈가 되고 있습니다. 성능기반 내진설계가 이를 해결할 수 있는 중요한 설계기법으로 떠오르고 있고, 최근 해석기법의 발전로 가능하게 되었습니다. 이에 이번 강습회는 성능기반 내진설계를 기반으로 하는 다양한 구조시스템의 내진설계에 대한 내용으로 구성하였습니다.

1일차에 내진설계에 기본이 되는 구조동역학과 성능기반 내진설계를 기반으로 하는 다양한 구조시스템(강구조시스템, 철근콘크리트시스템)에 관한 내용으로 구성하였습니다. 2일차에는 1일차의 성능기반 내진설계를 프리캐스트시스템과 건축물의 하부구조시스템으로 확대하여 구성하였습니다. 특히 이번 강습회에서는 고층건물의 내풍설계에 대해서도 다루었습니다. 내풍설계와 내진설계에 구조동역학이 어떻게 적용되는지 이해할 수 있는 좋은 기회라고 생각됩니다.

코로나19의 오랜 지속으로 온라인 강좌로 진행하여왔습니다만 이번에는 모처럼 대면강좌로 진행됩니다. 본 강좌의 국내 최고 전문가로 성심성의를 다해 강의를 잘 진행할 계획이니 구조공학관련 대학원생 및 내진설계 관련분야 산업계에 종사하시는 기술인들께서 많이 참석하시어 성능기반 내진설계에 관한 최신 정보와 기술을 공유하시기 바랍니다.

2022. 7.

사단법인 한국지진공학회 회장 김익현

강습 일정 및 강사

일 자	시 간	강의 내용 및 일정	강 사
8/30 (화)	09:30~11:30	구조동역학	강현구 (서울대학교 교수)
	11:30~12:30	점심식사
	12:30~14:30	성능기반 내진설계:강구조시스템	황성훈 (금오공과대학교 교수)
	14:30~16:30	성능기반 내진설계:철근콘크리트시스템	강수민 (숭실대학교 교수)
8/31 (수)	10:00~12:00	성능기반 내진설계:프리캐스트시스템	이득행 (충북대학교 교수)
	12:00~13:00	점심식사
	13:00~14:30	건축물의 하부구조를 고려한 지진해석과 내진설계	김동관 (청주대학교 교수)
	14:30~17:00	내진설계를 고려한 (성능기반) 내풍설계	강현구 (서울대학교 교수)

강 의 내 용

- 2022년 8월 30일(화)	- 2022년 8월 31일(수)
<구조동역학> 본 강연에서는 구조동역학 기초에 대하여 다룬다. 구조실무자로서 반드시 알아야 하는 최소한의 이론만을 추려 2시간 동안 강의가 진행된다. 정확한 용어 사용을 위해 영어 강의자료가 쓰이지만, 주로 기본 수식을 대상으로 하고 있다. 상미분방정식의 전반부를 예습하고 강연에 참석하면, 보다 이해가 수월할 것으로 예상된다. 구조동역학 이론이 물리적으로 어떤 의미를 갖는지, 나아가 내진설계 실무에서 어떻게 적용되는지에 대해 다룰 예정이다. 1. 단자유도 자유진동 2. 다자유도 동적 특성 3. 단자유도 조화진동 및 임의강제진동 4. 다자유도 모드중첩법, 자유진동 및 정상상태 조화진동 5. 응답스펙트럼해석 <성능기반 내진설계 - 강구조시스템> 2세대 성능기반 내진설계 1) 지진재해도해석 2) 지진응답해석 3) 손상해석 4) 손실해석 강구조 내진설계 예 1) 철골모멘트골조 2) 가새골조 <성능기반 내진설계 - 철근콘크리트시스템> 최근 철근콘크리트 건축물에 대한 성능기반 내진설계의 적용이 점차 보편화되어 가고 있다. 본 강의에서는 철근콘크리트 건축물 성능기반 내진설계에 대한 개념, 비선형 해석기법 및 거동 허용기준 등에 대해 강의한다. 특히, 최근 성능기반 내진설계를 많이 적용하는 벽식구조 아파트의 실무설계사례에 대해 집중적으로 강의한다. 그리고 본 강의에서는 철근콘크리트 건축물 성능기반 내진설계의 최신동향에 대한 개념과 특징에 대해서도 강의한다. 본 강의를 통하여 수강자들은 철근콘크리트 건축물 성능기반 내진설계에 대한 전반적인 개념, 수행방법 및 발전방향에 대해 이해할 수 있을 것이다.	<성능기반 내진설계 - 프리캐스트시스템> 이번 강의에서는 최근 주목받고 있는 프리캐스트 콘크리트 구조물에 대한 기초에서 최신 연구동향을 소개하고자 한다. 강의 초반부는 기초적인 프리캐스트 바닥판 시스템에 대한 설계로부터 격막구조에 대한 내진설계법을 다루고 중반부에서는 프리캐스트 보-기둥 골조시스템을, 그리고 후반부에서는 프리캐스트 전단벽에 대한 내진설계방법을 설명한다. 1. 다양한 프리스트레스트 PC 바닥판 시스템 2. 프리캐스트 보-기둥 골조 시스템(포스트텐션 시스템 및 프리텐션 시스템) 3. 프리캐스트 전단벽 시스템(중실 및 중공 합성벽체) <건축물의 하부구조를 고려한 지진해석과 내진설계> 1. 관련 기준 소개 1) FEMA 356 (2000) 2) FEMA 440 (2005) 3) ASCE 7-22 (2022) 4) 학교시설 내진설계기준 (2020) 5) 건축물 내진설계 기준 (KDS 41 17 00) 2. 얕은기초가 있는 구조물의 거동 1) 독립기초 실험 2) Ultimate Moment Capacity 3) System Identification 4) Frame 실험 5) Frame 실험 & 제안 6) SSI 효과를 고려한 얕은 기초의 내진설계&내진성능평가 3. 지하구조물을 고려한 건축물의 내진설계 1) 건축 지하구조물 내진설계 재정의 배경 2) 하중기반설계와 변위적합설계 <내진설계를 고려한 (성능기반) 내풍설계> 본 강연에서는 고층건물을 설계하는데 있어 반드시 알아야 하는 내풍설계 기초지식과 내진설계와 밀접한 관련이 있는 성능기반 내풍설계에 대하여 다룬다. 구조동역학, 공기역학, 공탄성학이 건물설계에 있어 어떻게 쓰이는지, 내풍설계에 어떻게 반영되는지 그 원리를 풀어 구조엔지니어가 이해하기 쉽도록 설명한다. 이를 통해 건축구조기준의 수식 및 설계절차, 그리고 풍동실험결과를 이용한 고층건물 설계에 대한 이해를 넓히고자 한다. 또한, 최근 대두되고 있는 성능기반 내풍설계법에 대해 개괄적으로 다룬다. 특히 내진설계를 고려하여 성능기반 내풍설계를 추구한다면, 경제적이면서도 사용성 및 한계상태 구조성능에 있어 보다 효과적인 설계가 가능할 것이다.

참 가 비

구분	회원	비회원
일 반	20만원	27만원
학 생	15만원	20만원

등 록 방 법

▪ 등록마감일: 2022년 8월 19일(금)

▪ 참가비 송금계좌: 기업은행 054-136560-01-022 (예금주:한국지진공학회)

* 신용카드 결제는 한국지진공학회 홈페이지(www.eesk.or.kr)에서 로그인 후 이용하여 주시기 바랍니다.

▪ 참가신청서는 등록마감일까지 Fax(02-555-2851) 또는 E-mail(eesk@eesk.or.kr)로 보내 주시기 바랍니다.

▪ 등록 취소시 참가비 환불이 불가하오니 양지하시기 바랍니다.

▪ 강의실 사정으로 인하여 등록마감일 이후 또는 강습당일 현장 등록은 받지 않사오니 착오 없으시기 바랍니다.

기 타 사 항

* 본 강습회는 고용보험환급(사업주에 대한 훈련비용 지원)이 불가하오니 착오 없으시기 바랍니다.

* 참가자에게는 교재가 제공됩니다.

찾아 오시는 길

참  가  신  청  서                                                    제50회 기술강습회

2022년 8월 30일(화)~31일(수)

한국과학기술회관 중회의실2(지하 1층)

소속단체명					부서명 또는 학과명
주 소	(우)
참가자	성 명		직 책		전화번호	e-mail 주소
신 청 참가비	회 원	일반		( 200,000 )원 X ( )명 = ( )원
		학생		( 150,000 )원 X ( )명 = ( )원
	비회원	일반		( 270,000 )원 X ( )명 = ( )원
		학생		( 200,000 )원 X ( )명 = ( )원

E-Mail : eesk@eesk.or.kr (한국지진공학회)

연락처:02-555-2838, 2782

팩스:02-555-2851