제42회 기술강습회

<주제 : 성능기반 내진설계 및 내진성능 평가>

▪ 일시 : 2018. 2. 21(수) ~ 22(목)

▪ 장소 : 한국과학기술회관 소회의실2

▪ 주최 : 사단법인 한국지진공학회

초청의 말씀

최근 국내에서 2017년 9.12 경주지진, 2018년 11.15 포항지진이 연이어 발생하였습니다. 2017년 9.12 지진은 오랜만에 국내에서 발생한 5.0이 넘는 지진으로 온 국민이 우리나라가 더 이상 지진 안전지대가 아니라는 각인을 시키는 계기가 되었고, 최근 발생한 포항지진은 건물을 중심으로 많은 시설물들이 피해를 보게 되면서 그 이상의 심각한 사회적인 문제가 지진으로 발생함을 체험하게 하는 계기가 되었습니다. 포항시 흥애읍을 중심으로 발생한 지진피해는 아직도 대피소 생활을 하는 주민들이 있는 등 그 심각도가 이전에 경험해보지 못했던 정도로 우리의 일상에 맞닿아 있게 되었습니다. 일부 지질학자들은 더 큰 지진이 한반도에 언제든지 발생할 수 있음을 지속적으로 경고를 하고 있고, 정부 및 지자체에서도 이제 그 심각성이 높음을 확실하게 인지하고 대책을 마련하고 있는 상황입니다. 이러한 일련의 지진사태를 겪으면서 그 동안 학문적 관점으로만 치부되던 지진공학에 대한 문제가 더 이상 미룰 수 없는 시급하면서도 중차대한 문제가 되었음을 정부와 시민, 그리고 관련분야 종사자들도 뼈저리게 느끼게 되었습니다.

1997년 지진공학회에서는 내진성능설계 기본개념을 정립하고 국가에 보고서로 제출하였으며, 1997년 제정된 “자연재해대책법”을 바탕으로 대통령령이 정하는 시설물에 대하여 관계법령 등에 내진설계기준을 정하고 그 이행에 필요한 조치를 취하도록 법제화하였기 때문에 많은 시설물들의 내진설계기준이 이에 따라 정립이 되어 왔습니다. 그러나 안타깝게도 지진공학회에서 제시한 상위개념 내진설계기준은 법제화되는 절차를 갖지 못하였기 때문에 국내 시설물들의 내진설계기준은 기반이 없이 그 동안 제정되어 온 형국이 되었습니다. 이에 지진공학회에는 경주 9.12지진이 발생하기 이전부터 이런 불합리함을 바로 잡기 위한 상위개념 내진설계기준의 정립을 위한 노력을 경주하고 있으며 조만간 국가에서 제정하게 될 것으로 기대합니다. 특히 이번에 국내에서 정립이 되는 상위개념의 내진설계기준은 내진성능수준을 기능수행, 즉시사용, 인명보호, 붕괴방지로 확장하여 정의하는 등 선진개념들을 도입하고 있습니다.

포항지진 이후 SOC시설물의 내진설계, 내진성능평가, 내진보강 등의 문제에 일관된 원칙을 가진 기술적 바탕의 정립이 필요하다는 인식이 높아지고 있습니다. 그리고 성능기반 내진설계가 강조되는 추세에서 여러 시설물들의 내진설계에서 고급 지진해석기술의 중요성은 더욱 더 증대될 것으로 예상됩니다. 포항지진으로 건축물이 가장 큰 피해를 보긴 했지만, 항만, 교량 등 일부 SOC시설물에서도 피해사례가 발생하였기 때문에 이러한 문제를 포함하여 시설물에 대한 내진설계와 성능평가의 중요성이 증대되고 있습니다.

이번 기술강습회에서는 이런 추세를 바탕으로 실무에서 요구되는 사항들을 감안하여 강습내용을 조정하였습니다. 성능기반 내진설계 및 평가, 지진위험도 분석을 기반으로, 교량-라이프라인-지하구조물-원전구조물에 대한 적용 내용들을 정리하였습니다. 그리고 지반-구조물 상호작용을 고려한 내진설계와 평가도 포함하여, 다양한 SOC시설물에 대한 성능기반 내진설계와 평가 및 지진위험도 분석을 하는 내용을 정리하였습니다. 특히 이번에 모신 강사님들은 최근 이러한 문제들을 같이 주도하여 오신 국내 전문가들로 구성을 하였습니다. 관심이 있으신 많은 기술자 및 전문가 여러분이 참석하시어 최신 정보와 기술을 공유하고 성능기반 내진설계기준 및 평가 전반에 대한 이해를 높이시는 기회를 가지시길 권하는 바입니다.

2018. 1.

사단법인 한국지진공학회 회장 신 수 봉

강습 일정 및 강사

일 자	시 간	강의 내용 및 일정	강 사
2/21 (수)	10:00~12:00	성능기반 내진설계 및 내진성능평가의 개념	홍기증 (국민대학교 교수)
	12:00~13:00	중식
	13:00~15:00	지진위험도 분석을 통한 라이프라인 성능평가	이영주 (UNIST 교수)
	15:00~17:00	지하구조물의 내진설계 및 성능평가	박두희 (한양대학교 교수)
2/22 (목)	10:00~12:00	(OpenSees를 이용한) 교량의 내진설계 및 성능평가	이태형 (건국대학교 교수)
	12:00~13:00	중식
	13:00~15:00	지반-구조물 상호작용을 고려한 내진설계 및 성능평가	이진호 (부경대학교 교수)
	15:00~17:00	원전의 성능기반 내진설계 및 위험도 평가	김정한 (부산대학교 교수)

강 의 내 용

- 2018년 2월 21일(수)	- 2018년 2월 22일(목)
<성능기반 내진설계와 내진성능평가> 성능기반 내진설계 1) 내진성능목표 2) 내진설계 개념 3) 설계방법 4) 지진하중(내진설계기준 공통적용사항) 2. 내진성능평가 1) 내진설계와의 차이점 2) 내진성능평가 개념 3) 평가방법 4) 지진하중 <지진위험도 분석을 통한 라이프라인 성능평가> 불확실성과 확률 이론 교량의 지진취약도 곡선 1) 지진취약도 곡선의 종류 2) 지진취약도 곡선 도출을 위한 해석적 기법 3. 시스템 신뢰성 해석 1) 시스템의 종류 2) 시스템 신뢰성 해석 기법 4. 라이프라인의 성능평가 방법 및 사례 <지하구조물의 내진설계 및 성능평가> 지하구조물 지진피해 사례 지하구조물 응답 모드 지하구조물 내진설계기준 지하구조물 지진해석 방법 1) 유사정적법(진도법) 2) 응답변위법 3) 동적해석법 5. 지하구조물 성능평가 사례 6. 지하구조물 지진해석 사례	<(OpenSees를 이용한) 교량의 내진설계 및 성능평가> 교량의 내진설계 1) 도로교 설계기준 2) 설계기준의 해석법 2. 교량의 내진성능평가 1) 한국시설안전공단의 내진성능평가요령 2) 내진성능평가의 해석법 3. OpenSees를 이용한 교량의 내진성능평가 1) OpenSees를 이용한 교량의 해석 2) OpenSees를 이용한 내진성능평가 절차 <지반-구조물 상호작용을 고려한 내진설계 및 성능평가> 개요 단자유도 구조물과 지반의 상호작용 1) 단자유도 구조물과 지반 시스템의 이상화 2) 등가 단자유도 시스템 3. 지반-구조물 상호작용의 정식화 1) 지배방정식의 유도 2) Kinematic and inertial interactions 4. Consistent transmitting boundary를 사용한 지반-구조 물 상호 작용의 정밀 해석 1) 개요 2) Layered stratum in plane strain 3) Layered stratum in antiplane shear 4) Consistent transmitting boundary의 정식화 5) PMDL을 이용한 반무한 지반으로의 확장 6) 입사 지진파의 영향을 고려한 SSI 해석법 7) 적용예제: 해상풍력발전 시스템의 지진응답 해석 5. 비선형 지반-구조물 상호작용의 시간영역 해석 1) 개요 2) 시간영역에서의 PMDL 정식화 3) 반무한 지반의 모델링 4) 적용예제: 원전 구조물의 비선형 지진응답 해석 6. 요약 및 정리 <원전의 성능기반 내진설계 및 위험도 평가> 원전 성능기반 내진설계 1) 원전의 내진설계 기준 2) 원전의 성능기반 내진설계 개념 3) 성능기반 설계를 위한 지진입력 4) Demand와 Capacity 평가 2. 원전의 리스크 평가 1) 원전의 리스크 평가 기준 2) 원전의 지진재해도 평가 3) 원전의 지진취약도 평가 4) 원전의 확률론적 지진안전성 평가

참 가 비

구 분		참 가 비	구 분		참 가 비
회 원	일 반	20만원	비회원	일 반	27만원
	학 생	15만원		학 생	20만원

등 록 방 법

▪ 등록마감일: 2018년 2월 14일(수)

▪ 참가비 송금계좌: 기업은행 054-136560-01-022 (예금주:한국지진공학회)

* 신용카드 결제는 한국지진공학회 홈페이지(www.eesk.or.kr)에서 로그인 후 이용하여 주시기 바랍니다.

▪ 참가신청서는 등록마감일까지 Fax(02-555-2851) 또는 E-mail(eesk@eesk.or.kr)로 보내 주시기 바랍니다.

▪ 등록 취소시 참가비 환불이 불가하오니 양지하시기 바랍니다.

▪ 강의실 사정으로 인하여 등록마감일 이후 또는 강습당일 현장 등록은 받지 않사오니 착오 없으시기 바랍니다.

기 타 사 항

* 본 강습회는 고용보험환급(사업주에 대한 훈련비용 지원)이 불가하오니 착오 없으시기 바랍니다.

* 참가자에게는 교재가 제공됩니다.

* 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

찾아 오시는 길

교통안내

전철 : 지하철 2호선, 신분당선 강남역 하차 12번 출구 국기원 방향

간선버스(파랑) : 140,144,145,146,360,400,402,470,471,730

지선버스(초록) : 4312,4417,4420,4421,4422,4424,5412(뉴욕제과 또는 시티극장 앞 하차)

광역버스(빨강) : 1550,9100,9200,9300,9400,9404,9405,9406,9408,9410,9411,9412,9503

※ 문의처 : 사단법인 한국지진공학회 (Tel : 02-555-2838,2782  Fax : 02-555-2851)

참  가  신  청  서                                                    제42회 기술강습회

2018년2월21일(수)~22일(목)

한국과학기술회관 소회의실2(지하1층)

소속단체명					부서명 또는 학과명
주 소	(우)
참가자	성 명		직 책		전화번호	e-mail 주소
신 청 참가비	회 원	일반		( 200,000 )원 X ( )명 = ( )원
		학생		( 150,000 )원 X ( )명 = ( )원
	비회원	일반		( 270,000 )원 X ( )명 = ( )원
		학생		( 200,000 )원 X ( )명 = ( )원

E-Mail : eesk@eesk.or.kr (한국지진공학회)

연락처:02-555-2838, 2782

팩스:02-555-2851